*Réservé  
HDMI*

R2

R1

Domino

Vers Jack carte fille

Vers 220V

USB

ALIM5V

Vers 220V

Vers ports USB façade

*Espace réservé  
Clavier Minitel*

RPI

PCB

ALIM12V